esptool --chip esp32c3 --port COM4 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size 4MB 0xe000 boot_app0.bin 0x0 klsw01.ino.bootloader.bin 0x10000 klsw01.ino.bin 0x8000 klsw01.ino.partitions.bin